
Esp8266 电路图



线序定义红+5V, 黑GND, 白RXD,绿TXD  
按上图的接法把四根线插入到模块上，模块上有两个3.3V的接口，需要接，中间这个3.3V可以接到Arduino的3.3V输出。这样就OK了。

如果要设置为AT 指令模式，那么CH\_PD也需要连接3.3V。

这里需要注意，电源接的3.3v，不能接5v否则有烧坏板子的可能。

<http://blog.csdn.net/charmingsun/article/details/51702590>

8266获取北京时间的方法

**nodeMcu API说明**

**https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/wiki/nodemcu\_api\_cn**

**我只想说，我真的是尽力了，我利用一个月时间尝试了网上的各种方法，想直接利用AT指令控制 esp8266-01，但是都失败了，不知道怎么回事插上CH-PD 引脚后，model不断地发生重启，我只能说，我不是轻易的放弃了，真的是我没辙了。 )：**

**只好直接使用现成 的 micro-usb模块了**